**Клапаны термозапорные**

Клапан термозапорный (КТЗ) предназначен для перекрытия газа в случае пожара трубопровода, подводящего газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания.  
Допустимая рабочая температура от -50 до+90°С. Рабочее давление до 0,6 МПа.

Пример:  
КТЗ 001-15…50(присоединение резьбовое внутрен.-наруж.)  
КТЗ 001-15…50-01(присоединение резьбовое внутрен.-внутрен.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **L,мм** | **Присоединение** | **Цена (руб.)** |
| клапан термозапорный КТЗ 001-15 (01) | 15 | 66 | 1/2" | 110.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-20 (01) | 20 | 81 | 3/4" | 150.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-25 (01) | 25 | 90 | 1" | 190.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-32 (01) | 32 | 102 | 1 1/4" | 430.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-40 (01) | 40 | 117 | 1 1/2" | 515.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-50 (01) | 50 | 134 | 2" | 1350.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-50 | 50 | 130 | фланцевое | 2200.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-65 | 65 | 145 | фланцевое | 9900.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-80 | 80 | 175 | фланцевое | 10500.00 |
| клапан термозапорный КТЗ 001-100 | 100 | 175 | фланцевое | 12000.00 |