## Сильфонные компенсаторы

Компенсаторы сильфонные осевые предназначен для компенсации  
температурных удлинений трубопроводов, внутренних систем отопления   
и водоснабжения жилых домов. Рабочая температура — от-30 до +150°С   
и давлением 1,6 МПа. Материальное исполнение:  
Сильфон компенсатора — нержавеющая сталь 12х18Н10Т  
Внутренний экран — нержавеющая сталь 12х18Н10Т  
Концевые детали под приварку — сталь 20.

[Технические характеристики КО](http://udmsnab.ru/files/Kompensatoryi_silfonnyie_KO.pdf)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **L,мм** | **Компенсирующая**  **способность,мм** | **Цена (руб.)** |
| компенсатор сильфонный КО-15 | 15 | 242 | +10/-30 | 4000.00 |
| компенсатор сильфонный КО-20 | 20 | 242 | +10/-30 | 4100.00 |
| компенсатор сильфонный КО-25 | 25 | 256 | +10/-30 | 4500.00 |
| компенсатор сильфонный КО-32 | 32 | 247 | +10/-30 | 5300.00 |
| компенсатор сильфонный КО-40 | 40 | 247 | +10/-30 | 5800.00 |
| компенсатор сильфонный КО-50 | 50 | 235 | +10/-30 | 7400.00 |
| компенсатор сильфонный КО-65 | 65 | 235 | +10/-30 | 10500.00 |
| компенсатор сильфонный КО-80 | 80 | 262 | +10/-30 | 10970.00 |
| компенсатор сильфонный КО-100 | 100 | 495 | +40/-40 | 23500.00 |