|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчики газа бытовые квартирные „Гранд“ Счетчики газа Счетчики газа бытовые квартирные &bdquo;Гранд&ldquo; Счетчик газа предназначен для измерения объема газа, паров сжиженного газа или других [Гранд счетчик газа.JPG](http://udmsnab.ru/info/setchik_gaza_grand.html)неагрессивных газов при учете потребления газа индивидуальными потребителями. Основная нагрузка: 4-х комфорочные газовые плиты с духовкой. Счетчик эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 50°С, относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 35°С.Интервал между поверками — не более 12 лет.[Технические характеристики Гранд.](http://udmsnab.ru/files/tech/pasport_grand_1%2C6_1%2C5.pdf)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Qmax** | **Присоединение** | **Цена (руб.)** |
| счетчик газа Гранд 4 | 4 | G 3/4; G 1 | 3290.00 |
| счетчик газа Гранд 4 ТК | 4 | G 3/4; G 1 | 3510.00 |
| счетчик газа Гранд 6 ТК | 6 | G 1 | 3730.00 |

Счетчики газовые бытовые ЭлехантСчетчики газа Счетчики газовые бытовые ЭлехантСчетчик газа бытовой СГБ-1,8 Элехант предназначен для измерения объема сжиженого углеводородного газа и природного газа идивидуальными потребителями.Интервал между поверками — не более 12 лет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Qmax** | **Присоединение** | **Цена (руб.)** |
| cчетчик газа СГБ-1,8 Элехант | 1,8 | 1/2" | 1620.00 |
| cчетчик газа СГБ-3,2 Элехант | 3,2 | 1/2" | 1750.00 |
| cчетчик газа СГБ-4 Элехант | 4 |  | 2300.00 |

Счетчики газа бытовые РЛ G4/G6 Счетчики газа Счетчики газа бытовые РЛ G4/G6 Счетчики газа РЛ G4/G6 роторного типа с механическим счетным устройством применяются для измерения объема природного газа транспортируемого по трубопроводам в системах газоснабжения (газораспределения). Температура окружающей и измеряемой среды от -25 до +50 °С; Средний срок службы — 20 лет, Интервал между поверками — 5лет. Установка на трубопровод — вертикальная, направление потока газа -сверху вниз.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Qmin** | **Qmax** | **Цена (руб.)** |
| Счетчик газа G4 РЛ (с патрубком) | 0,06 | 6 | 2300.00 |
| Счетчик газа G6 РЛ (с патрубком) | 0,08 | 10 | 2300.00 |

Счетчики (расходомер) газа промышленные ГрандСчетчики газа Счетчики (расходомер) газа промышленные ГрандСчетчики газа (рсходомеры) промышленные Turbo Flow серии GFG предназначены для измерений объемного расхода газа транспортируемого по трубопроводам в системах газоснабжения (газораспределения). Счетчики газа используютсядля работы в составе автоматизированных систем коммерческого учета газа (природного газа, воздуха, азота, инертных и других неагрессивных газов) на различных промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства.[Технические характеристики.](http://udmsnab.ru/files/Promyishlennyiy_schetchik_gaza.jpg)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** |
| расходомер газа Гранд Turbo Flow серии GFG-F | 10-300 | ... |

Счетчики газа СГК4/СГБ Счетчики газа Счетчики газа СГК4/СГБ Счетчик газа камерный предназначен для измерения прошедшего через счетчик природного, сжиженного и других неагрессивных газов, для применения в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в других сферах деятельности, требующих учета потребления газа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Qmin** | **Qmax** | **Присоединение** | **Цена (руб.)** |
| счетчик газа СГК4 G4 (Владимир) | 0,04 | 6 | М30х2 | 1200.00 |
| счетчик газа СГБ G4-1 (Энгельс) | 0,04 | 6 | М33х1,5 | 1750.00 |

 |
|  |  |