**Грязевики**

Грязевики предназначены для очистки воды от взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 423°К (150°С) и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2).   
Устанавливается в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий   
различного назначения и котельных.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** |
| грязевик | 40 | 1700.00 |
| грязевик | 50 | 2800.00 |
| грязевик | 65 | 4200.00 |
| грязевик | 80 | 4500.00 |
| грязевик | 100 | 6000.00 |
| грязевик | 125 | 7600.00 |
| грязевик | 150 | 11000.00 |
| грязевик | 200 | 17000.00 |
| грязевик | 250 | 22000.00 |