|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термостаты ТУДЭ Термостаты  Термостаты ТУДЭУстройства терморегулирующие дилатометрические электрические ТУДЭ М1 предназначены для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах автоматического контроля и регулирования при статическом давлении до 6,4 МПа (64 кгс/см2).     |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Цена (руб.)** | | термостат ТУДЭ-1 (-60+40С) | 1600.00 | | термостат ТУДЭ-2 (0+100С) | 1600.00 | | термостат ТУДЭ-3 (+30+100С) | 1600.00 | | термостат ТУДЭ-4 (0+250С) | 1600.00 |  Термостаты WTC-ES (Watts ) Термостаты  Термостаты WTC-ES (Watts )Накладной термостат WTC-ES с пружиной для монтажа на трубах до 2". Диапазон регулирования срабатывания от +30 до +90°С. Реле 16 А  — 250В.     |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Цена (руб.)** | | термостат WTC накладной | 1200.00 |  Термостаты ТС Термостаты  Термостаты ТСТермостат предназначен для автоматического температурного  регулирования котлов и бройлеров.  Диапазон регулирования от +30°С до +90°С.  Погружная хромированная гильза -1/2".  Реле 15А -220В.  [Технические характеристики.](http://udmsnab.ru/files/tech/watts-tehinf-termost1.pdf)     |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Цена (руб.)** | | термостат ТС100/I погружной | 1500.00 | | термостат ТС100/АN погружной | 2000.00 | | термостат ТС150/A погружной | 1500.00 | |
|  |  |