**Газоанализаторы СГГ (аналог — СИГЗ и САГЗ)**

Сигнализатор горючих газов предназначен для непрерывного контроля содержания довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе коммунально-бытовых помещений и выдачи управляющего сигнала на импульсные электромагнитные клапана для аварийного отключения газа.   
Напряжение — 220В.  
  
[Технические характеристики СГГ — 10Б](http://udmsnab.ru/files/gazoanalizator_SGG-10B.pdf)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** |
| СГГ-10Б |  | 2200.00 |
| КЭГ-20 НО (СГГ-10Б) | 20 | 2800.00 |
| КЭГ-25 НО (СГГ-10Б) | 25 | 2800.00 |
| КЭГ-32 НО (СГГ-10Б) | 32 | 3300.00 |

**Система автономного контроля загазованности(САКЗ)**

Система СГК-1-Б-СН предназначена для контроля содержания природного газа в атмосфере помещений потребителя. В систему контроля загазованности  
входят: сигнализатор загазованности природным газом бытовой СЗ-1-Б с источником питания 5В; клапан запорный электромагнитный газовый КЗГЭМ-Б.

Система СГК-2-Б предназначена для контроля содержания природного газа и оксида углерода в атмосфере помещений потребителя. В систему контроля загазованности входят: сигнализатор загазованности природным газом   
бытовой СЗ-1-Б; сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-Б; клапан запорный электромагнитный газовый КЗГЭМ-Б.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** |
| СГК-1-Б-СН4 | 20 | 2940.00 |
| СГК-1-Б-СН4 | 25 | 3300.00 |
| СГК-2-Б-СО+СН4 | 20 | 6900.00 |
| СГК-2-Б-СО+СН4 | 25 | 7200.00 |
| СГК-2-Б-СО+СН4 | 32 | 7740.00 |

**Система автоматического контроля загазованности**

Сигнализатор загазованности **СИКЗ** предназначен для выдачи сигнализации   
и управления исполнительными устройствами при превышении установленного   
порога концентрации горючих газов: природный газ (метан, СН4), сжиженный газ (пропан-бутан, СхНу) в воздухе.

Система автоматического контроля загазованности **САКЗ-МК-2-1А** предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-87, или метана СН 4, далее – СН), и/или оксида углерода (угарного газа, далее – СО) в помещений потребителей газа. САКЗ служит для оповещения об опасных концентрациях и управления запорным клапаном топливоснабжения.  
Система **САКЗ** может применяется в многоквартирных и частных домах, коттеджах,  
дачах и других сооружениях коммунально-бытового назначения, где СН используется  
для отопления и приготовления пищи.

[Технические характеристики САКЗ-МК-2-1А.](http://udmsnab.ru/files/re_sakz_mk_2a.pdf)

[Технические характеристики СИКЗ.](http://udmsnab.ru/files/SIKZ_Rukovodstvo_Ekspluatacii.pdf)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** |
| САКЗ-МК-2-1А (природный газ + оксид углерода) | 20 | 7400.00 |
| САКЗ-МК-2-1А (природный газ + оксид углерода) | 25 | 7700.00 |

**Сигнализатор загазованности СИКЗ**

Сигнализатор загазованности СИКЗ предназначен для выдачи сигнализации   
и управления исполнительными устройствами при превышении установленного порога концентрации горючих газов: природный газ (метан, СН4), сжиженный газ (пропан-бутан, СхНу) в воздухе.

[Технические характеристики СИКЗ.](http://udmsnab.ru/files/SIKZ_Rukovodstvo_Ekspluatacii.pdf)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** |
| cигнализатор СИКЗ-20 | 20 | 3100.00 |
| cигнализатор СИКЗ-25 | 25 | 3400.00 |

**Промышленные газоанализаторы**

Промышленные газоанализаторы предназначены для выдачи сигнализации о превышении установленных значений объемной доли горючих газов(СТГ-1) и массовой концентрации оксида углерода в воздухе(СТГ-1 и СОУ-1). Область применения: установка в помещении котельных   
различной мощности, работающих на сжиженном и природном газах, а также   
в невзрывоопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений.   
Температура среды до +50°С.  
  
[Технические характеристики СТГ-1](http://udmsnab.ru/files/STG.doc)11111111[Технические характеристики СОУ-1](http://udmsnab.ru/files/SSCHU.doc)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена (руб.)** |
| газоанализатор СТГ1-1Д10(В) | 15500.00 |
| газоанализатор СОУ-1 | 9600.00 |