**Заслонки**

Заслонка предназначена для изменения количества протекающего через заслонку газа.   
Среда — природный газ с температурой от -15 до +300°С и давлением 0,1МПа.

[Технические характеристики заслонки](http://udmsnab.ru/files/tech/qqq.jpg)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **L,мм** | **Цена (руб.)** |
| заслонка ЗМС 30 | 30 | 120 | 2300.00 |
| заслонка ЗМС 40 | 40 | 130 | 2600.00 |
| заслонка ЗМС 50 | 50 | 130 | 2900.00 |
| заслонка ЗМС 70 | 70 | 130 | 3200.00 |
| заслонка ЗМС 80 | 80 | 170 | 3500.00 |