|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчики газа бытовые квартирные „Гранд“ Счетчики газа Счетчики газа бытовые квартирные &bdquo;Гранд&ldquo; Счетчик газа предназначен для измерения объема газа, паров сжиженного газа или других [[Гранд счетчик газа.JPG](http://udmsnab.ru/info/setchik_gaza_grand.html)](http://udmsnab.ru/info/setchik_gaza_grand.html) неагрессивных газов при учете потребления газа индивидуальными потребителями.  Основная нагрузка: 4-х комфорочные газовые плиты с духовкой.  Счетчик эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 50°С, относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 35°С. Интервал между поверками — не более 12 лет.  [Технические характеристики Гранд.](http://udmsnab.ru/files/tech/pasport_grand_1,6_1,5.pdf)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Qmax** | **Присоединение** | **Цена (руб.)** | | счетчик газа Гранд 4 | 4 | G 3/4; G 1 | 3290.00 | | счетчик газа Гранд 4 ТК | 4 | G 3/4; G 1 | 3510.00 | | счетчик газа Гранд 6 ТК | 6 | G 1 | 3730.00 |  Счетчики газовые бытовые Элехант Счетчики газа Счетчики газовые бытовые ЭлехантСчетчик газа бытовой СГБ-1,8 Элехант предназначен для измерения объема сжиженого углеводородного газа и природного газа идивидуальными потребителями. Интервал между поверками — не более 12 лет.     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Qmax** | **Присоединение** | **Цена (руб.)** | | cчетчик газа СГБ-1,8 Элехант | 1,8 | 1/2" | 1620.00 | | cчетчик газа СГБ-3,2 Элехант | 3,2 | 1/2" | 1750.00 | | cчетчик газа СГБ-4 Элехант | 4 |  | 2300.00 |  Счетчики газа бытовые РЛ G4/G6 Счетчики газа Счетчики газа бытовые РЛ G4/G6 Счетчики газа РЛ G4/G6 роторного типа с механическим счетным устройством  применяются для измерения объема природного газа транспортируемого по  трубопроводам в системах газоснабжения (газораспределения).  Температура окружающей и измеряемой среды от -25 до +50 °С;  Средний срок службы — 20 лет,  Интервал между поверками — 5лет.  Установка на трубопровод — вертикальная, направление потока газа -сверху вниз.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Qmin** | **Qmax** | **Цена (руб.)** | | Счетчик газа G4 РЛ (с патрубком) | 0,06 | 6 | 2300.00 | | Счетчик газа G6 РЛ (с патрубком) | 0,08 | 10 | 2300.00 |  Счетчики (расходомер) газа промышленные Гранд Счетчики газа Счетчики (расходомер) газа промышленные ГрандСчетчики газа (рсходомеры) промышленные Turbo Flow серии GFG предназначены для измерений объемного расхода газа транспортируемого по трубопроводам в системах газоснабжения (газораспределения). Счетчики газа используются для работы в составе автоматизированных систем коммерческого учета газа (природного газа, воздуха, азота, инертных и других неагрессивных газов) на различных промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства.  [Технические характеристики.](http://udmsnab.ru/files/Promyishlennyiy_schetchik_gaza.jpg)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** | | расходомер газа Гранд Turbo Flow серии GFG-F | 10-300 | ... |  Счетчики газа СГК4/СГБ Счетчики газа Счетчики газа СГК4/СГБ Счетчик газа камерный предназначен для измерения прошедшего через счетчик природного, сжиженного и других неагрессивных газов, для применения в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в других сферах деятельности, требующих учета потребления газа.     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Qmin** | **Qmax** | **Присоединение** | **Цена (руб.)** | | счетчик газа СГК4 G4 (Владимир) | 0,04 | 6 | М30х2 | 1200.00 | | счетчик газа СГБ G4-1 (Энгельс) | 0,04 | 6 | М33х1,5 | 1750.00 | |
|  |  |