**Фильтры газовые**

Фильтр газовый предназначен для очистки среды от механических примесей. Среда рабочая — Газ природный, воздух с   
температурой не более 50°С и давлением 1,6МПа. Материал основных деталей — латунь ЛЦ40Сд,  
материал фильтра для газа — сетка N 014 ТУ 14-4-507-74.

[Технические характеристики](http://udmsnab.ru/files/filtr_latun.PDF)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **L,мм** | **Цена (руб.)** |
| фильтр газовый | 15 | 55 | 175.00 |
| фильтр газовый | 20 | 80 | 290.00 |
| фильтр газовый | 25 | 75 | 320.00 |

**Фильтры газовые ФН**

Фильтры газовые предназначены для установки на газо¬проводах перед запорно-регулирующей арматурой газого-релочных устройств котлов, теплогенераторов, инфракрасных обогревателей и других газосжигающих установках с целью очистки газа от механических частиц для повышения надёжности и долговечности работы оборудования.  
Температура окружающей среды от -60 до +40°С, давление максимальное не более 0,3МПа.

[Технические характеристики ФН](http://udmsnab.ru/files/FM.doc)

[График зависимости потерь давления](http://udmsnab.ru/files/diagramm_FN.jpg)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** |
| фильтр газовый ФН1-2 | 25 | 3000.00 |
| фильтр газовый ФН1 1/2-2 | 40 | 6700.00 |
| фильтр газовый ФН2-2 | 50 | ... |
| фильтр газовый ФН2 Ѕ-1 | 65 | 3180.00 |
| фильтр газовый ФН3-1 | 80 | 4750.00 |