|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фильтры латунные****Фильтры сетчатые муфтовые**Фильтры латунные Фильтры сетчатые муфтовыеФильтр "Y" — образный сетчатый для воды предназначен для очистки воды от механических загрязнений.Среда рабочая — вода. Температура рабочей среды (наибольшая) 100 гр. С.Давление — 1,6 МПа.Присоединение Муфтовое. Материал (основной) Латунь.Фильтры производства — Бологовский арм. завод (Россия), STC (Италия).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **G** | **Длина, мм** | **Цена (руб.)** |
| фильтр сетчатый муфтовый | 15 | 1/2" | 52-70 | 160.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый | 20 | 3/4" | 65-72 | 240.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый | 25 | 1" | 65-80 | 380.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый | 32 | 1 1/4" | 90-100 | 650.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый | 40 | 1 1/2" | 95-105 | 965.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый | 50 | 2" | 120-130 | 1400.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый | 65 | 2 1/2" |  | 3050.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый | 80 | 3" | 150-160 | 1560.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый | 100 | 4" | 175-185 | 2200.00 |

**Фильтры сетчатые муфта/резьба**Фильтры латунные Фильтры сетчатые муфта/резьбаФильтр "Y" — образный сетчатый для воды предназначен для очистки воды от механических загрязнений.Среда рабочая — вода. Температура рабочей среды (наибольшая) 100 гр. С.Давление — 1,6 МПа.Присоединение Муфта/резьба. Материал (основной) Латунь.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **G** | **Длина, мм** | **Цена (руб.)** |
| фильтр муф.резьб | 15 | 1/2" | 45-60 | 150.00 |
| фильтр муф.резьб | 20 | 3/4" | 55 -70  | 277.00 |
| фильтр муф.резьб | 25 | 1" | 57 - 80 | 300.00 |
| фильтр муф.резьб | 32 | 1 1/4" | 75 - 80 | 370.00 |
| фильтр муф.резьб | 40 | 1 1/2" | 85 - 90  | 450.00 |
| фильтр муф.резьб | 50 | 2" | 105 - 112 | 650.00 |

**Фильтры с шаровым краном для промывки**Фильтры латунные Фильтры с шаровым краном для промывкиФильтр сетчатый предназначен для очистки воды от механических загрязнений.Среда рабочая — вода, температура рабочей среды 100°С. Давление — 2,0МПа.Материал — Латунь.Производство — STC (Италия).Аналог — Danfoss Y222P.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **G** | **L,мм** | **Цена (руб.)** |
| фильтр сетчатый муфтовый с шаровым краном | 15 | 1/2" | 60 | 130.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый с шаровым краном | 20 | 3/4" | 70 | 135.00 |
| фильтр сетчатый муфтовый с шаровым краном | 25 | 1" | 75 | 210.00 |

**Фильтры ФММ**Фильтры латунные Фильтры ФММФильтры предназначены для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях.Рабочая температура — 50°С.Рабочее давление — 1,6МПа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **G** | **L,мм** | **Цена (руб.)** |
| фильтр ФММ-15 магнитный | 15 | 1/2" | 72 | 160.00 |
| фильтр ФММ-20 магнитный | 20 | 3/4" | 72 | 280.00 |
| фильтр ФММ-25 магнитный | 25 | 1" | 120 | 550.00 |
| фильтр ФММ-32 магнитный | 32 | 1 1/4" | 100 | 520.00 |
| фильтр ФММ-40 магнитный | 40 | 1 1/2" | 120 | 1300.00 |

[См. так же чугунные ФММ](http://udmsnab.ru/cat/filter/filtryi_chug/fmmmuftovyiy.html)**Фильтры с манометром и шаровым краном**Фильтры латунные Фильтры с манометром и шаровым краномФильтр сетчатый латунный муфтовый с манометром, с промывкой через шаровой кран со штуцером. Предназначен для очистки воды от механических примесей; контроль степени загрязненности фильтра.Материал (основной) Латунь. Присоединение — Муфтовое. Среда рабочая — вода с температура до +100°С. Давление условное PN, МПа (кгс/см2) 1,6 (16).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **G** | **L,мм** | **Цена (руб.)** |
| фильтр с манометром и шаровым краном | 15 | 1/2" | 288 | 1200.00 |
| фильтр с манометром и шаровым краном | 20 | 3/4" | 287 | 1300.00 |
| фильтр с манометром и шаровым краном | 25 | 1" | 295 | 2200.00 |

 |
|  |  |