**Задвижки латунные / бронзовые**

Задвижка муфтовая латунная производство Италия.
Предназначен как запорное устройство на трубопроводе.
Среда рабочая Вода Температура рабочей среды +100°С.
Материал (основной) Латунь.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Длина, мм** | **Цена (руб.)** |
| задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 15 | 38 | 110.00 |
| задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 20 | 44 | 230.00 |
| задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 25 | 48 | 400.00 |
| задвижка муфт латунная (Италия) Ру10 | 32 | 108 | 460.00  |
| задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 40 | 125 | 680.00 |
| задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 50 | 143 | 920.00 |
| задвижка муфт. латунная (Италия) Ру16 | 50 | 143 | . |
| задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 80 | 200 | 800.00 |
| задвижка латунная 30Б2бк Ру25 | 15 |  | ... |
| задвижка латунная 30Б2бк Ру25 | 20 |  |  |