|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термостаты ТУДЭТермостаты  Термостаты ТУДЭУстройства терморегулирующие дилатометрические электрические ТУДЭ М1 предназначены для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах автоматического контроля и регулирования при статическом давлении до 6,4 МПа (64 кгс/см2).

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена (руб.)** |
| термостат ТУДЭ-1 (-60+40С) | 1600.00 |
| термостат ТУДЭ-2 (0+100С) | 1600.00 |
| термостат ТУДЭ-3 (+30+100С) | 1600.00 |
| термостат ТУДЭ-4 (0+250С) | 1600.00 |

Термостаты WTC-ES (Watts )Термостаты  Термостаты WTC-ES (Watts )Накладной термостат WTC-ES с пружиной для монтажа на трубах до 2".Диапазон регулирования срабатывания от +30 до +90°С.Реле 16 А  — 250В.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена (руб.)** |
| термостат WTC накладной  | 1200.00 |

Термостаты ТСТермостаты  Термостаты ТСТермостат предназначен для автоматического температурного регулирования котлов и бройлеров. Диапазон регулирования от +30°С до +90°С. Погружная хромированная гильза -1/2". Реле 15А -220В.[Технические характеристики.](http://udmsnab.ru/files/tech/watts-tehinf-termost1.pdf)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена (руб.)** |
| термостат ТС100/I погружной | 1500.00 |
| термостат ТС100/АN погружной | 2000.00 |
| термостат ТС150/A погружной | 1500.00 |

 |
|  |  |