|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котлы газовые напольные Protherm**Котлы газовые Котлы газовые напольные ProthermНапольные чугунные газовый котел мощностью 30 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях. Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Габаритные размеры** | **Мощность, кВт** | **Масса,** **кг** | **Цена (руб.)** |
| котел Protherm Медведь 30 KLOM | 800x600x420 | 28 | 110 | ... |

**Котлы газовые настенные Protherm**Котлы газовые Котлы газовые настенные ProthermНастенные одноконтурные и двухконтурные газовые котлы для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере или в стальном пластинчатомтеплообменнике. Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.Открытая (модель MОV) / закрытая камера сгорания (модель MТV)/

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Габаритные размеры** | **Мощность, кВт** | **Масса, кг** | **V бака** | **Цена (руб.)** |
| котел Protherm Гепард 23 MOV | 740x315x410 | 10.4-25.8 | 31 | 5 | 37000.00 |
| котел Protherm Гепард 23 MTV | 740x315x410 | 10.7-25 | 34 | 5 | 40000.00 |
| котел Protherm Пантера 30 KTV | 798x450x365 | 12.2-32.5 | 39 | 7 | ... |
| комплект коаксиальный DN 60/100 Protherm 1м |  |  |  |  | 2500.00 |

**Газовые настенные котлы Baxi**Котлы газовые Газовые настенные котлы BaxiНастенные газовые котлы Baxi одноконтурные и двухконтурные модели с  открытой и закрытой камерой сгорания мощностью до 24 кВт. Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);Возможна перенастройка котла Baxi для работы на сжиженном газе. Датчик протока горячей воды;Высокоскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком;Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.Baxi Eco Four 24Fi с возможностью подключения коаксиального дымохода.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Габаритные размеры** | **Мощность, кВт** | **Масса, кг** | **V** **бака** | **Цена (руб.)** |
| котел Eco Four 24 Fi | 730x400x299 | 24 | 31.5 | 6 | ... |
| котел Eco Four 24 i | 730x400x299 | 24 | 27.5 | 6 | ... |
| котел Main Four 240 F | 730x400x299 | 24 | 34 |  | ... |

 |
|  |  |